**手术照明灯参数**

1. **技术参数：**

▲1、照度lux≥30000

▲2、显色指数：100≥Ra≥85

3、色温k：6700≥TC≥3000

4、右倾：≥75°

5、前后倾：≥75°

6、升降距离： ≥500mm

7、采用LED冷光源。

8、前后、左右可转动≥180°

**三、配置：**

1、灯头：1套

2、立柱部分：1套

3、底盘：1个