洁净蒸汽发生器参数

1. 技术参数

1、额定工作电压：380V/50Hz，额定电功率≥120kW。   
▲2、额定蒸发量：≥160Kg/h。

1. 额定压力：≥0.65MPa。工作压力调节范围≥（0-0.65）MPa。  
   4、水容积：≤23L，无需到当地质监局办理安装告知及使用登记。

▲5、加热方式：电加热；控制方式：全自动  
6、蒸发器器身：选304不锈钢无缝钢管，经保护焊接而成。

▲7、电热管组：管壁为304不锈钢无缝钢管，可单根更换。  
8、外观尺寸≤长\*宽\*高1300\*830\*1900mm。

★9、具备自动排污系统，可自动排出废气与污染物。

10、具备自动控制系统，可根据工作负荷和蒸汽需求的变化自动调节燃料供给和蒸汽产量。

1. 配置清单
2. 压力表 2个
3. 安全阀 2个