**冷凝器参数**

1. **技术参数**

1、列管式冷凝器，适配于我院0.5M3提取罐

2、换热面积：≥3.0M2

3、材质304不锈钢

4、设备尺寸：直段Φ300×700×3mm，列管Φ25×700×2mm；

5、配置管口规格：

湿蒸汽进口：DN80法兰；

冷却水进、出口：DN40,法兰；

冷凝液出口：Φ38，快开卡盘。

6、适配于我院0.5m³多功能提取罐使用

1. **配置清单**

1、不锈钢过滤器1套

2、管道密封垫8个