医用离心机参数

一、技术参数

1、由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、和安全保护装置等组成。

★2、适用范围：与具备第三类医疗器械许可证的富血小板血浆制备器搭配使用制备血浆。

3、设定时间范围≥（1s-99min59s）。

4、最高转速≥4200rpm。

5、最大相对离心力≥3648×g。

6、最大容量≥60ml\*4支。

7、上升速率：从零至最高转速的升速时间≤90s。

8、下段速形：从最高转速减速至零的时间不超过≤90s。

9、噪声 ≤65dB(A)。

10、外形尺寸：长\*宽\*高≤570\*450\*370mm。