台式雾化机参数

1. 技术参数

▲1、气源：至少包含压缩式雾化器。

2、控制系统：内置智能控制电子电路，具备卡位雾化和视频加载逻辑控制。

▲3、具备输出压力自动侦测/自动关闭功能，避免氧气泄露。

4、宣教视频与动画片音量具备大小调节(仅限专业人员操作)。

▲5、具备≥15英寸液晶屏，分辨率≥1366\*768，全屏钢化玻璃。

6、支持 SD 卡、USB 接口。

7、支持≥16GB视频容量。

8、支持 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、DIV-X、X-VID 视频格式。

9、支持 MP3、WMA.ACC音频格式。

10、支持 DP、LVDS 视频信号。

二、配置清单

1、标准雾化单元单卡位(单卡位宽 800mm,高1200mm,侧深470mm)1套

2、单人座椅1套

3、控制系统1套

4、显示单元1套。

5、卡通造型玻璃面板1块；

6、喷雾器挂钩1个。