**药品阴凉柜参数**

**一、技术参数**

★1、产品容积≥200L。

▲2、温度范围:≥（2-8）℃，温度波动范围≤±3℃。

3、具备箱内LED照明灯。

4、门体带锁设计

5、具备≥4个脚轮,其中≥2个脚轮带自锁。

6、具备数码温度显示屏，显示精度≤0.1℃

7、具备≥4个置物架，带标签卡，可自由调节高度

8、具备风冷式高效铜管冷凝器，翅片式蒸发器。

9、压缩机配有减震棉，温湿度达标自动停止工作。

10、具备声光报警功能：声音蜂鸣、报警闪烁。具有高温、低温、传感器故警、门开报警功能。

14、具备门体电加热功能，冷凝水自动蒸发。