**全胸振荡排痰机参数**

★1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

▲2、按键方式:具备一键飞梭的操作方式。

3、导气方式:采用二根导气软管同步向充气背心充、放气，软管长度至少包含120-200cm，管内直径至少包含25-35mm。

4、具备能装卸的全胸充气背心: 背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗。

5、压力范围至少包含:0.5kpa~3.2kpa，≥10档可调，步距增量≤0.3kpa。

▲6、振动频率至少包含:5-30Hz，连续可调，步距增量≤1Hz。

7、治疗中压力及频率可随时调节。

▲8、自动模式:按体型不同而分级具备≥5种自动程序模式.

▲8、自定义模式:治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

9、定时时间:自定义模式至少包含5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min~99min连续可调，步距≤1min。

10、手控触发器具备“加压”、“启动”“停止”三项功能，可利用手控器进行快速停机。

**11、单品配置清单（实质性要求）**  11.1 主机1台；

11.2 导气软管2根；

11.3 一次性充气背心-儿童中号2件；

11.4 一次性充气胸带-儿童大号2件；

11.5 一次性充气胸带-儿童中号2件；