**儿童电子血压计参数**

1. **技术参数**

1、显示方式：可数字显示。

2、测量方法：至少包含示波测定法和柯氏音法。

**▲**3、测量范围:压力至少包含：0-300mHg (0 -40kPa)，脉率至少包含: 40-200 次/分。

**▲**4、精度：压力：≤±3mmHg(±0.4kPa)，脉率：≤读数的±5%。

5、运行模式分类:连续运行。

6、加压方式:自动加压。

7、排气方式:自动快速排气。

8、满电状态下，测量次数≥600次[在室温23℃，使用M尺寸袖带，每次加压至180mmHg(24kPa)的条件下]。

9、适合臂團: 至少包含22-32cm、32-42cm、18-22cm。

10、具备自动/听诊两种模式切换。

▲11、具备不规则脉波检测功能，自动检测分析使用者的脉搏信号并判断是否心律不齐

12、具有防拉扯鲁尔接头。

13、具备静音系统。

**二、配置清单**

1、主机1台

2、M号袖带1个，L号袖带1个

3、充电电池\*1组