中频脉冲电治疗仪（小）参数

1. 技术参数：
2. 中频频率≥（2～10）KHz；
3. 调制频率≥（0～150）Hz；
4. 调制波形至少包含：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、尖波、等幅波、梯形波等；
5. 调制方式至少包含：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、交替调制、间歇调制、断续调制；
6. 输出方式：单中频热电输出，
7. 具有透热功能,≥六档可调；
8. 内存≥15个处方
9. 功率≤50VA；
10. 输出电流≥（0～100）mA,恒流输出（负载500Ω）；
11. 输出电流≥198档连续递增/递减调节，每档递增/减量≤0.5mA；
12. 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）；
13. 配置清单：

1、主机一台

2、透热导电橡胶四片

3、非透热导电橡胶四片

4、衬垫四片

5、绑带一副

6、转换线二根

7、自粘电极二对