**肘关节康复器**

**一、技术参数**

1、肘关节活动范围≥（-5～160）°。

2、前臂支架长度调节≥（250～390）mm。

3、角速度变化范围≥（0～6）°/s，无极可调。

4、关节活动角度、速度调节范围、患肢搁架调节范围大。

5、具备超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转。

6、动作时可调节力矩大小。

7、具备定时关机功能。

8、≥3种工作模式可供选择（➀常规➁毎5分钟增加2度➂毎15分钟增加2度），活动角度可根据临床需要自动增加。

**二、配置清单**

1、配置通用型手控器（病人可自行控制机器的“伸”、“屈”和“启”、“停”）1个。

2、配置专用台车（刹车轮）1台.

3、绑带1套。