**灭菌器参数**

**一、技术参数**

★1、用途要求：供医疗机构对可耐压力、耐高温蒸汽的医疗器械灭菌用。

▲2、容积≤29L

1. 至少包含≥121℃，≥134℃两种模式。

▲4、特殊灭菌：可灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）、疯牛病毒及芽孢。

5、具备三次脉动式预真空及深度烘干功能。器械剩余湿度≤0.2%。 真空可达-80Kpa

6、具备横屏数码显示。

7、安全性：具备安全阀，气动锁，故障自检功能

▲8、具备内置打印机来记录灭菌过程，可选配USB，消毒过程数据及日期自动打印。日期、时间模块可供随意调节。

▲9、具备敞开式双水箱，可消毒清洗。净水箱容积≥4L，废水箱容积≥3L。

10、可自动检测真空泵、水泵、电磁阀、温度传感器等原件。

11、灭菌配制≥5层活动托盘架配≥3个托盘

12、内径尺寸≥273\*500mm

13、外观尺寸≥660\*470\*480mm

14、具备喷射式蒸汽发生器自动清洗功能。

15、具备储水箱缺水、废水箱水满警报系统，

16、具备门双反联锁保护功能，腔内有压力.门不能被打开。

**二、配置参数**

1、主机一台

2、打印机（内置）一台