**多功能提取罐参数**

**一、技术参数**

规格2000L，数量1台，（配卫生泵1台、双联过滤器1台）  
外循环节能双效浓缩器：规格800L/h  
沉淀罐(提取液贮罐)：1500L  
高温冷却塔：80T/h  
冷却循环水泵：5.5kw  
空压机：0.8m3/min