**手术床参数**

**一、技术参数**

1、尺寸：长≥2000±50mm，宽≥550mm±50mm；台面最低及最高≥(750-1000)±50mm；前倾:≥20°后倾:≥20°；左、右倾:≥16°

2、腿板下折:≥90°，腿板外折:≥90°

3、背板上折:≥80°，下折:≥40°

4、头板上折:≥90°，头板下折:≥90°

5、腰板升高:≥100mm

6、台面水平纵向移动≥350±50mm

7、电动电机驱动系统：台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作。

▲8、可实现台面纵向移动，最大行程≥300±50mm，能配合C型臂的X线透射及特殊手术的需要。

▲9、采用方框式床框连接装置，整体床身外罩、立柱护罩及附件均采用不锈钢制成，表面进行抛光处理。

▲10、配备脚轮，具备采用的刹车系统，具备四点式锁定技术底座，前端刹车制动确保手术床固定可靠。

▲11、升降立柱≥3节，承重具有≥4倍的安全系数，采用方形立柱升降，≥8只固定紧锁件，双方框架式活动关节。（

▲12、头板关节，采用抱箍式设计。

13、头板、背板、臀板、腿板采用碳素板材质，X光射线透射率满足临床摄片需要。

14、配备海绵床垫.

**二、配置清单**

1、床体1台

2、肩托、腰托1对

3、动力系统1套

4、有线遥控器1个

5、托脚架2件

6、托手架2件

7、记忆海绵床垫1套