**双篮崩解时限仪参数**

**一、技术参数**

1、温度设定≥（5.0-40.0）°C，显示分辨率≤0.1°C

2、温度控制精度≤±0.3℃

3、吊篮升降频率≥（30-32）次/min

4、吊篮升降幅度：55mm±1mm

5、筛网至杯底间距：25mm±2mm

6、可控制水浴温度、工作时间两个性能参数

7、具有温度修正和温度超限报警自动保护功能

**二、配置清单**

1、1000ml烧杯 2个

2、吊篮挡块 24个