**散剂分装旋盖一体机**

**一、技术参数**

1、充填量≥（1-250）g

2、充填误差≤ ±1%

3、旋（轧）盖合格率:≥99%

4、生产能力: 自动旋盖≥（30-40）瓶/min

5、容器尺寸：罐径中≥（50-130）mm,罐高≥（50-250）mm

6、充填精度：包装重量≤100g，偏差≤±2%；包装重量≥（100—250）g，偏差≤±1%

7、总功率≤1.5KW

8、电子天平最大称量≥2kg，精度≤0.001g

**二、配置清单**

1、电子天平 2台