**4孔恒温水浴锅带支架带搅拌参数**

**一、技术参数**

1、工作尺寸:单锅直径\*高≥200\*120mm，具备支架

2、加热圈尺寸≥内径130mm\*根

3、功率≤400W\*4

4、容积≥3.7L\*4

5、误差范围≤±1℃，温度波动≤±0.5℃

6、可单独定时，单独控温；控温精度≤±1℃

7、可单独控速(数显)

8、定时范围≥（0-9999）s/min/h\*4组

9、数显搅拌≥（启动～2000r/min）\*4组

**二、配置清单**

1、磁性搅拌子 4个

2、不锈钢支架架子（长65cm，高60cm） 1个

3、不锈钢烧瓶夹 4个