**恒温恒湿培养箱参数**

**一、技术参数**

1、控温范围≥（0-60）°C

2、分辨率≤0.1°C

3、波动度≤士0.5°C

4、均匀度≤±1°C(37°C时)

5、控湿范围≥（50%-90%）

6、湿度波动≤士5%

7、输入功率≤1300W

8、定时范围≥（0-9999）min

9、载物托架≥3块

10、内胆尺寸(mm):510\*390\*760±10mm

11、外形尺寸(mm):650\*680\*1400±10mm

**二、配置清单**

1、设备升降支架1套