# **水冷式分级粉碎机参数**

# 一、技术参数

1、功率≤3.5kw。

▲2、转速≥4800r/min。

3、细度≥（30-200）目可调。

▲4、产量≥（10-80）kg可调。

5、材质：不锈钢。

6、具备分级双腔的粉碎功能。

7、损耗率≤5%。

8、具备过载保护器。

**二、配置清单**

1、接料布袋规格26\*130（布袋材质要求不漏粉） 10个

2、接料布袋规格22\*130（布袋材质要求不漏粉） 8个

3、接料布袋规格30\*250（布袋材质要求不漏粉） 8个

4、不锈钢筛网60目 5片

5、不锈钢筛网80目 5片

6、不锈钢筛网100目 5片