不锈钢器械柜

1. 技术参数

1、长宽高：建议尺寸900\*400\*1750mm

2、采用不锈钢板经剪、折、冲后采用专业氩氟焊焊接而成，经打磨、抛光处理后，表面平整光滑、无毛刺。

▲3、上柜门带透明的浮法玻璃，玻璃周围嵌入有装饰胶条。柜门内面配置一个搁板，每隔层额定载荷≥20kg。

1. 操作台面采用模具拉伸成型，台面前方为圆弧过渡，台面下面的承重加强采用木工板整体平铺一层。

5、台面下方为两只抽屉，抽屉滑条采用三折静音滑轨

6、下柜门内面为二层，每隔层额定载荷≥20KG。

7、抽屉和柜门拉手采用铝合金拉手，柜门都配有安全锁。