**轮椅参数**

1. **技术参数**
2. 总长\*宽\*高≥100\*64\*91cm。
3. 折叠宽度≥34cm
4. 座位宽度≥46cm
5. 座位深度≥36cm
6. 座位离地面高度≥46cm
7. 靠背高度≥45cm
8. 前轮直径≥15cm
9. 后轮直径≥51cm
10. 净重量≤13.3kg

▲10.承重量≥100kg

11.车架选用高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理。

12.座垫/靠垫：采用阻燃牛津布料车缝成型。内置中间夹层≥600d的帆布进行加牢加固，配护脚带。

13.安全装置：采用肘节式刹车，刹车装置制动后低于座位面，后把手处具有连刹功能。

14.脚踏板可调高低，脚踏架可折叠。

15.前置耐磨≥6寸PVC万向前轮配铝合金前轮叉，后置≥20寸PU轮，减震功能卓越，带有手扶圈，可自行推动轮椅。

16.可折叠式车架,方便携带出行，且能节省占用空间位置。