**电子肠镜（超高清治疗型）参数**

1. **技术参数**

1、至少具有NBI、OE、NSI、VIST光学染色中的任何一种

2、具备副送水功能

3、具备记忆功能：内镜中有记忆芯片，可将内镜的中要参数显示于显示器上

4、操作手柄上具有≥4个遥控按键，方便控制图像冻结等功能；

5、视野角度≥140度；

6、景深距离≥（5-100）mm

7、先端部外径≤9.8mm；

8、插入部外径:≤10.5mm；

9、弯曲部角度：向上≥210°；向下≥180°；向左≥160°；向右≥160°；

10、钳子管道内径≥3.2mm；

11、最小可视距离≤4mm

12、有效长度≥1330mm；

13、全长≥1655mm；

14、内镜接头采用防水设计

**二、配置清单**

1、镜体 1条

2、管道清洗刷 1条

3、管道开口清洗刷 1个

4、ETO帽 1个

5、灌流管 1条

6、AW管道清洗接头 1个

7、钳子管道开口阀 10个

8、管道塞 1个

9、吸引清洗接头 1个

10、副送水管 1条