**电热鼓风干燥箱**

一、技术参数

▲1.控温范围至少包含RT+10～200℃/RT+10～250℃；

2.恒温波动度≤±1.0℃；

3.温度分辨率≤0.1℃；

4.温度均匀度≤±3%（测试点为100℃）；

5.工作环境温度 +5～40℃；

6.输入功率≤2050W；

▲7.容积≥136L；

8.内胆尺寸:550×450×550mm±10mm；

9.外形尺寸:840×580×730mm±10mm；

▲11.载物托架≥2块；

12.定时范围≥（0～9999）min；