深层肌肉按摩器参数

一、技术参数

1、频率≤50Hz。  
2、耗电量≤150W。  
3、重量≤18kg。  
4、尺寸规格≤120\*60cm。  
5、输出转速≥4200rpm。  
6、涂药器≥7个。

7、推车式设计。

8、具备≥7款治疗头。

9、具有自动模式≥3种和手动模式。

10、强度≥7档可调。