**气囊测压表参数**

1. **技术参数**

★1、本产品适用于各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管的套囊压力监测以及充气、放气压力调节。

2、基本误差≤±2cmH2O。

3、具备充气功能，可将气囊内气体充到指定范围。

4、具备有放气功能，可将气囊内气体放出（拔管时使用）。

5、密封性：每分钟系统压力下降≤2cmH20；。

6、轻敲位移≤基本误差限绝对值的1/2。

1. **配置清单**

1、气囊测压表1个，

2、连接管路1根。