**手术照明灯**

**一、技术参数**

★1、采用进口的LED冷光源作为手术照明。

1. 流线型设计，外形美观大方。

3、LED手术照明灯平均寿命长≥100000h

4、 照度lux ≥30000

★5、显色指数 100≥Ra≥85

★6、色温k 6700≥TC≥3000

7、左右倾 ≥75°

8、前后倾≥75°

9、升降距离≥500mm

10、输入功率VA 20±10％

**二、配置清单**

1、灯头 1套

2、立柱部分 1套

3、底盘 1个

4、保险丝 2个