# 醇沉罐参数

**一、技术参数**

1、全容积≥550L，使用容积≥500L

2、搅拌功率≥1.5KW，具备防爆功能。

3、搅拌转速≥56rpm。搅拌桨为折叶式桨。

4、底部具备快开排渣装置，直径≥Φ200，过滤目数≥80目；滤网可更换。

5、罐底放液口具备卡盘式不锈钢卫生球阀。

6、具备人孔、呼吸器、旋转清洗球、玻管液位计。

7、罐体采用不锈钢材质

**二、配置清单**

1、防爆电机