**万分之一天平参数**

**一、技术参数**

1、秤量范围≥（0-120）g

2、最小秤量≤0.1mg

3、典型重复性≤±0.08mg（负载为5%时），≤0.1mg（满量程时）；

4、线性典型值≤±0.06mg；

5、实际分度值d=0.0001g，检定分度值e=0.001g，重复性误差≤±0.0003g

6、稳定时间≤1.5S

7、具备自测试“@start”功能

8、称量室高度≥240mm

**二、配置清单**

1、防风罩1个

2、校正砝码1套