**循环水真空泵参数**

**一、技术参数**

1、功率≤180W

2、最大真空度≥0.098MPa

3、单头抽气量≥10L/min

4、具备双表双抽头

5、流量≥60L/min

6、水槽容积≥15L

7、扬程≥8米

**二、配置清单**

1、进出水软管 20米